**ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

ТРЕБУЕТСЯ АНАЛОГ НИЖЕУКАЗАННЫХ ТОВАРОВ

Эмаль ПФ-115 "Славен" №800 белый 3 кг

Характеристики:  
  
Тип изделия: Алкидная эмаль ПФ-115;  
Фасовка: 3 кг;  
Расход: 100-180 гр./м2;  
Время полного высыхания: 14 часов;  
Цвет: белый;  
Товарная марка: Смоленский Лакокрасочный Завод (СЛКЗ), Россия.  
  
Описание:  
  
Глянцевая алкидная эмаль высшего сорта "Slaven" производится на современном импортном оборудовании Смоленского лакокрасочного Завода. Разработана специально для производства ремонтных работ высшего качества. Эмаль характеризуется превосходной укрывиcтостью, легкостью нанесения, повышенной прочностью и эластичностью.  
  
Назначение: эмаль предназначена для окраски предметов интерьера и экстерьера из дерева, металла, бетона, ДВП, ДСП. При высыхании образует покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и моющих средств. Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение 4-х лет, а декоративные - в течение года.  
  
Примечание: предоставленный цвет может немного отличаться.

Эмаль ПФ-115 "Славен" №690 тёмно красный 3 кг

Характеристики:  
  
Тип изделия: Алкидная эмаль ПФ-115;  
Фасовка: 3 кг;  
Расход: 100-180 гр./м2;  
Время полного высыхания: 14 часов;  
Цвет: тёмно красный;  
Товарная марка: Смоленский Лакокрасочный Завод (СЛКЗ), Россия.  
  
Описание:  
  
Глянцевая алкидная эмаль высшего сорта "Slaven" производится на современном импортном оборудовании Смоленского лакокрасочного Завода. Разработана специально для производства ремонтных работ высшего качества. Эмаль характеризуется превосходной укрывиcтостью, легкостью нанесения, повышенной прочностью и эластичностью.  
  
Назначение: эмаль предназначена для окраски предметов интерьера и экстерьера из дерева, металла, бетона, ДВП, ДСП. При высыхании образует покрытие, устойчивое к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и моющих средств. Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение 4-х лет, а декоративные - в течение года.  
  
Примечание: предоставленный цвет может немного отличаться.

КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ СТЕН FAWORI SILICONE MAT 15л

Силиконовая матовая акриловая водоэмульсионная интерьерная краска Фавори в магазинах Murmax в Бишкеке. Fawori Silicone mat создает матовый поверхность. Краска обладает водостойкостью, высокой укрывистостью и является высококачественным экономичным продуктом. Она прекрасно проникает на поверхность. Обладает высокой воздухопроницаемостью. Дышащий поверхность не держит влагу.

**\* Колеруется  
\* Моющий  
\* Гипалергенный  
\* Дышащий**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель: |  |
| Страна производства: |  |
| Цвет: | Белый + базовый |
| Температура основания: | +5 +30 |
| Высыхание на касание: | 30-60 минут |
| Время для второго слоя: | 4-6 часов |
| Время полного высыхания: | 24 часа |
| Расход: | 13-17 кг/м2 |
| Фасовка: | 15л |
| Разбавление водой: | 15-20% |
|  |  |
|  |  |

Лопата снеговая

    Высококачественный, морозоустойчивый ударопрочный пластик  
    Алюминиевая окантовка по внешнему рабочему канту  
    Деревянный черенок высшего сорта  
    Эргономичная пластиковая рукоятка  
    Ковш с высокими бортами 8 см.  
      
  
    Ширина совка 50 см  
    Высота совка 39 см

Грязезащитное ворсовое покрытие h11

Высота 11 мм

Материал полиамид

Размеры любые

Плотность 1700 г./кв.м.

Основа резина

Грязезащитное ворсовое покрытие высотой 11 мм имеет основание-подложку из высококачественной каучуковой резины и чистящий ворс из полиамида. Плотность ворса составляет 1700 грамм на квадратный метр покрытия, что позволяет поглощать влагу и грязь до 8 литров и 5 кг соответственно, исходя из того же размера.

Зонами применения для ворсового покрытия высотой h11 мм являются вестибюли различных гостиничных комплексов, тамбурные помещения магазинов и торговых центров, вход в офис и другие места.

Дорожка грязезащитная REKORD 877, ширина 80 см, 25 п.м, серый, зеленвый