**Тех.параметры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Количество** |
| **1** | **Огнетушители** | ОП-5   * Огнетушащее вещество (ОТВ): огнетушащий порошок. * Масса заряда: 5 кг. * Продолжительность подачи ОТВ: не менее 10 с. * Длина выброса ОТВ: 3 м. * Способность тушения модельного очага пожара: по классу А — 2 А, по классу В — 55 В, по классу Е — до 1 000 В. * Температурный диапазон эксплуатации изделия: от –40 до 50 °С. * Масса огнетушителя: не более 7,8 кг. | 26 шт. |
| **2** | **Висячий замок** | |  |  | | --- | --- | | Тип навесного замка | Навесной | | Материал корпуса | Силумин (или аналог. сплавы) | | Автоматическое запирание | Не автоматическое | | Закаленная дужка | Нет | | Диаметр дужки | 14 мм | | Ширина корпуса | 81 мм | | Высота корпуса | 36 мм | | Проем дужки высота | 40 мм | | Проем дужки ширина | 40 мм | | Производитель | Россия | | Тип механизма секретности | Дисковый | | Количество ключей | 3 шт | | 23 шт. |
| **3** | **Краска эмаль** | Масленая краска для железа. Красной краски – 20 литров, белой краски - 3 литра. | 23 литра |