Кронштейн для LED телевизора и мониторов DELUXEDLIPA

36 -443. Максимальная нагрузка 50кг. Диагонали экрана от 32 дюймов до 55 дюйм. Угол поворота 180 градусов. Угол наклона -20\*+10\*. Уровень черный. С установкой и комплектующими деталями для установки.